2. mcu모듈

mcu에 프로그램을 넣기 전에 먼저 퓨즈비트 설정에 대해 공부.

3. 컴파일러

Avr용 소스 작성 프로그램 -> codevision

4. isp

컴파일러로 작성한 프로그램을 mcu에 주입하는데 쓰이는 도구

5. 5v 어댑터

Mcu에 전원 공급하기 위함. 전류용량 1a 이상을 추천

6. 실험할 재료

사용 부품의 대중성 높을수록 나중에 수월.

7. 부재료

Led -> 적당한 전류제한 저항

모터, 펠티어, 열선 -> 별도의 어댑터, 파워서플라이

스위치 : 캐패시터, 풀업/풀다운 저항

입력신호 허용전압이 mcu 출력 전압보다 낮으면 : 분압용 저항

다른 사람들의 성공사례 충분히 조사해야 실험재료 고장내거나 엉뚱한 재료 사지 않음